**MICRORUPTEUR 5A, LONG LEVIER DE COMMANDE (MS5-L)**

Spécifications :

* résistance de contact initiale: max. 30mohm
* résistance d'isolement: min. 100Mohm à 500Vcc
* résistance diélectrique: 1000Vca pendant 1 minute
* durée de vie mécanique: min. 1000000 manoeuvres
* durée de vie électrique: min. 200000 manoeuvres
* valeurs: 5A / 125Vca, 3A / 250Vca
* dimensions: 10.2 x 19.8 x 6.4mm







